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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ 
(заполняется Заказчиком)
	№ п/п
	Наименование 
	Описание 
	Примечание

	1. 
	Организатор процедуры
	ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ"
	---

	2. 
	ФИО ответственного заместителя председателя Закупочного комитета
	Тарасов Сергей Владимирович
	

	3. 
	Форма торгов 
(открытая/ закрытая)
	Открытая 
	

	4. 
	Вид процедуры (конкурс, аукцион, запрос цен, запрос предложений)
	ОЗЦ
	

	5. 
	Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг)

	Газ аргон в/с
	



	6. 
	Начальная максимальная цена договора, рублей
	1200000-00 руб.
	

	7. 
	Порядок расчетов (условия оплаты: с авансом, без аванса)

	Оплата 100% в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки каждой партии товара и сопроводительной документации (счёт – фактура, товарная накладная, оригинал счета, сертификат качества, паспорт безопасности) на склад грузополучателя.
	



	8. 
	[bookmark: _Ref264477417][bookmark: _Ref264478467][bookmark: _Ref298490302][bookmark: _Toc368984183][bookmark: _Toc383097117]Требуемое обеспечение исполнения обязательств по авансу (договору)
	
	

	9. 
	Требуемый срок выполнения обязательств по договору
	Поставка продукции в 3-4 квартале 2014 г. по требованию (Заявкам) Покупателя.
	

	10. 
	Требования к месту и условиям выполнения предмета закупки 


	Баллоны  Покупателя, возможна поставка в многооборотных баллонах Поставщика. Доставка силами Поставщика до центрального склада 204 по адресу: г. Саров, Южное шоссе,22. Обязанности по оформлению пропусков на проезд автотранспорта и сопровождающих товар лиц на территорию ЗАТО возлагаются на Поставщика.
	


	11. 
	Требования к участникам закупки
	-быть правомочным заключать договора;
-обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров в соответствии с действующим законодательством РФ, и являющихся предметом заключающегося договора;
-обладать необходимыми сертификатами в соответствии с действующим законодательством РФ на товары, являющиеся предметом заключаемого договора;
-не находиться в процессе ликвидации (для юридических лиц) или быть признанными по решению арбитражного суда банкротом;
-не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена; 
-не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за   
прошедший календарный год, размер которой превышает 25%  (двадцать пять) балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
	





Приложение №2 
к заявке на размещение заказа 
от                        № 2576/



                                   Техническое задание
                                         на поставку аргона в/с 
                                                                                Предмет закупки по ГПЗ


РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№
п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Газ аргон высший сорт ГОСТ 10157-79 в баллоне 40  л (чистота 99,993%)
	Баллон (40 л, 6.3 м3)
	1500
	3-4 квартал 2014 года
	Гарантийный срок на поставлен-ный товар: 12 месяцев с момента отгрузки покупателю.


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	                                       ______________________



	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Полнота заполнения баллонов должна соответствовать ГОСТ настоящего тех. задания.
Баллоны должны соответствовать ГОСТ 949-73.

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	   

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	      Газы должны поставляться в технически исправной таре (баллонах, не старше 40 лет с даты изготовления, соответствующим требованиям РОСТЕХНАДЗОРА и правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утвержденным Госгортехнадзором СССР). 
     Тара (баллоны) должны иметь срок использования (до даты последующего технического освидетельствования) не менее трех месяцев с даты поставки Товара.
 

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	      Приемка продукции производится в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР о порядке приемки продукции по количеству П-6 от 15.06.1965г. и качеству П-7 от 25.04.1966г.


	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	       Наличие паспорта с указанием даты выпуска, содержания основного вещества и примесей (прикрепляется к каждому баллону).
      На данную продукцию Поставщик обязан предоставить Аварийную Карточку Системы Безопасности и Паспорт Безопасности по ГОСТу Безопасности 30333-2007.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	       Транспортировка баллонов должна производиться в аттестованных транспортных контейнерах, имеющих нумерацию, информацию о производителе и дате следующего освидетельствования.      
       Доставка Продукции должна быть организована в соответствии с                          требованиями «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» (РД 03112194-1008-96). Работники, обеспечивающие перевозку (водитель, экспедитор), должны быть обучены и аттестованы в установленном порядке и иметь при себе соответствующие удостоверения.

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	        Гарантийный срок на поставленный товар: 12 месяцев с момента отгрузки покупателю.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	       Анализы образцов Товара на соответствие продукции требованиям ГОСТ должны проводиться аттестованной лабораторией, имеющей соответствующий сертификат, представляемый Покупателю.

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	       Покупатель предоставляет обменную тару (40-литровые баллоны ). Поставщик 
производит технический осмотр тары и, при необходимости, ремонт и 
техническое освидетельствование просроченных баллонов (за счет средств Поставщика).

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	        Поставка газа  по требованию (Заявкам )Покупателя. Покупатель вправе не выбирать весь объем Товара, указанного в Заявке.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________
На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;
- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.
4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: нет
