УТВЕРЖДАЮ:
      И.о. директора 
Челябинского отделения
филиала «Уральский 
территориальный округ»
ФГУП «РосРАО»
                               /Н.Н. Донов/
                                                                                                    «    »              2014 г. 

Дефектная ведомость
Наименование структурного подразделения: Челябинское отделение филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
Текущий ремонт помещений на объекте «Гараж, склад, мастерская».
Месторасположение объекта: г. Челябинск, Свердловский тракт, 2б. Производственная база.
Инвентарный номер: 302-303

	№п/п
	Описание дефекта
	Выполняемые ремонтные работы
	Примечания

	
	
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во
	

	1
	[bookmark: _GoBack]В результате капремонта системы отопления (декабрь 2012 г.), отделка помещения №12 (S=4,9 м2) была демонтирована и разрушена; в помещении №7(S=11,3 м2), №15 (S=2,6 м2) (коридор, душевая)  отслоение штукатурного слоя; трубопроводы системы водоснабжения гаража изношены (стыки, хомуты)  
	Разборка обшивки стен
	м2
	57
	

	
	
	установка каркаса из брусьев
	м3
	0,3
	

	
	
	огнезащита конструкций каркаса
	м2
	54
	

	2
	
	Обшивка каркасных стен досками обшивки
	м2
	7
	

	
	
	подшивка потолков досками обшивки
	м2
	6
	

	3
	
	Обшивка стен чистыми профилированными досками в четверть
	м2
	32
	

	
	
	Обшивка  потолков чистыми профилированными досками в четверть
	м2
	6
	

	5
	
	Устройство покрытий дощатых 
	м2
	6
	

	6
	
	Настил скамьи щитовой
	м2
	10,2
	

	7
	
	Теплоизоляция стен, потолка, пола фольгой
	м2
	48,4
	

	8
	
	Установка люка из бруса
	м2
	0,32
	

	
	
	Установка ручки из бруса
	м3
	0,03
	

	9
	
	Смена трубопроводов оцинкованных Д15 мм
	м
	32
	

	10
	
	Очистка поверхностей щетками
	м2
	36,9
	

	
	
	перетирка штукатурки
	м2
	52,48
	

	
	
	улучшенная окраска в/эм составами потолка
	м2
	11,3
	

	
	
	улучшенная окраска в/эм составами стен
	м2
	15,62
	

	
	
	улучшенная покраска масляными составами стен
	м2
	25,6
	

	11
	
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	м2
	18,6
	

	12
	
	Разборка облицовки из пластиковых панелей потолков
	м2
	3
	

	13
	
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	м2
	3
	

	14
	
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм
	м
	4
	

	15
	
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм
	м
	8
	

	16
	
	Смена кранов шаровых Д15 мм
	шт
	2
	

	17
	
	Установка фильтров диаметром 32 мм
	шт
	2
	

	18
	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	м
	44
	

	19
	
	Смена смесителей с душевой сеткой
	шт
	2
	

	20
	
	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками 
	м2
	16,6
	

	21
	
	Облицовка откосов на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками
	м2
	2
	

	22
	
	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе <КНАУФ> одноуровневых 
	м2
	1
	

	23
	
	Облицовка потолков панелями декоративными пластиковыми
	м2
	3
	

	24
	
	Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм
	м2
	3
	

	25
	
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	м2
	3
	

	26
	
	Погрузочно-разгрузочные работы, перевозка на 25 км (мусор строительный)
	т
	0,7
	





Составила: ведущий специалист по строительству 
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