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[bookmark: OLE_LINK1]РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№
п/п
	    Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ
	  Комплектность
	Единица измерения
	Кол-во
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	Пп.1
	 Пруток  ЦМ-2А

	      Диаметр - 15мм
временное сопротивление МПа (кгс/мм2) – 631(65) -                    931 (95)
относительное удлинение после разрыва, % не менее 14

Химический состав осваиваемых сплавов, %:
Mo – 99,6%
Ti - <0,19
Zr - <0,10
C - 0,004

	Паспорт, сертификат соответствия
	      -
	кг
	200
	19.12. 2013
	Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки товара Покупателю.


	2
п.2
	Проволока МЧВП
	диаметр- 1,0 мм

Химический состав осваиваемых сплавов, %:
Mo – основа
Al - <0,004
Fe - <0,014
Ni - <0,005
C - 0,030
N – 0,005
Сa - <0,002
Mg - <0,002
Si - <0,014
O – 0,005
Н – 0,0006

	Паспорт, сертификат соответствия
	      -
	кг
	60
	19.12. 2013
	Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки товара Покупателю.


	3
п.3
	Пруток 
ниобий 
Нб-1П
	диаметр- 2,0мм

Химический состав осваиваемых сплавов. %:
Nb – основа
N – 0,015
W – 0,04
Mo – 0,04
О – 0,02
Н – 0,002
Fe – 0,008
Si – 0,02
Ta – 0,4
Ti – 0,015
С – 0,02
	Паспорт, Сертификат соответствия
	      -
	ккг
	  
1
	19.12. 2013
	Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки товара Покупателю.


	4

п.4
	 Фольга 
ВР-27ВП
	Диаметр – 0,1мм, глубина вытяжки сферической лунки (по Эриксену) должна быть не менее 1,0мм
Химический состав осваиваемых сплавов, %:
W – основа
Re – 28
As - <0,005
О - <0,002
С – 0,002
Н - <0,001
N – 0,002
Zn – 0,001

	Паспорт, Сертификат соответствия
	- 
	ккг
	
72
	19.12. 2013 – 30.01.2014
	Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки товара Покупателю.




Покупатель должен иметь возможность произвести технический аудит технологического оборудования и технологии производства предприятия Поставщика перед заключением договора.
Покупатель должен иметь возможность по согласованию с Поставщиком контролировать процесс производства на любом этапе.
В каждую пачку с товаром должен быть вложен сопроводительный документ (паспорт-сертификат), в котором должно быть указано:

- наименование предприятия поставщика
- наименование продукции;
- номер партии;
- толщина;
- масса;
- номер технических условий.


Срок поставки позиции №4 (Фольга ВР-27ВП)  8 кг в срок до 19.12.2013, 64 кг – до 30.01.2014г. Возможна досрочная поставка.
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания с указанием допустимого срока предыдущей эксплуатации), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.
Технические характеристики товара, подтверждающие его новизну:
- наличие сертификата соответствия
- наличие паспорта;
Внешний вид материала – отсутствие признаков коррозии, отсутствие следов эксплуатации.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Товары, предлагаемые к поставке, должны быть идентифицированы, указаны характеристики с указанием завода-изготовителя. 



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Упаковка должна защитить товар от климатических факторов (дождя, снега, повышенной влажности), а также защищать от механических повреждений, которые могут возникнуть в процессе транспортировки и хранении в складских помещениях.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	
Не допускается несоответствие по размерам, по материалам с Техническим Заданием. В случае выявления при приемке товара данных несоответствий (несовпадений) Техническому Заданию, Покупатель имеет право вернуть Поставщику весь Заказ.

Расходы по транспортировке возвращенного Покупателем несоответствующего товара несет Поставщик.

Доставка производится силами и за счёт поставщика.

Поставка товара должна быть однокомплектной. Поставка партиями не допускается.

Приемка товара производится на территории Покупателя по адресу: 249033, г. Обнинск, Калужской обл., пл. Бондаренко, 1.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При приёмке осуществляется проверка комплектности поставки и соответствие требованиям настоящего ТЗ, с подписанием акта сдачи-приемки.
Поставщик обязан предоставить следующие  документы:
- сертификат соответствия на изделия;
- паспорт
- товарная накладная




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не предусмотрено.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Качество упаковки и свойства всех материалов, должны обеспечивать их сохранность в течение всего гарантийного срока при хранении в неотапливаемых помещениях при температуре от минус 40 до плюс 40 °С.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предусмотрено.



РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Воздействия на окружающую среду не должны превышать значений, установленных действующими нормативными документами.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	не предусмотрено.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Перечень документов, требованиям которых должно соответствовать закупаемое оборудование:
- сертификат соответствия на изделия
- паспорт.




РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не предусмотрено




РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	
	

	
	
	

	
	
	



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
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Контактное лицо: Овчинникова Инга Николаевна (48439) 9-48-16  


