ТОМ 2. Техническая часть

	№ п./п.
	Наименование товара, характеристики
	Требования к качеству
(ГОСТ, ТУ, чертеж, проект, задание)
	Страна происхождения
	Единицы 
измерения
	Количество

	1
	Труба
	Труба медная неотожжённая  КМЕ Ø 28х1,2 (или Ø28х1,5)
	Германия
	М
	200

	2
	Труба
	Труба медная неотожжённая  КМЕ Ø 22х1,0
	Германия
	М
	705



Наличие сертификата!
На сертификате: количество отпущенной в адрес покупателя продукции, печать, должность, подпись и расшифровка подписи лица, произведшего отпуск продукции.
Товар должен быть рассортирован по видам и диаметрам, увязан в пучки. К каждой связке должны быть прикреплены бирки  с указанием размера, марки и количества. 
В отгрузочных документах указать также вес продукции.
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