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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
	ремонт полуприцепа-цистерны 96331-0000010-08(ППЦПТ-12-Я)


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 

	ремонт полуприцепа-цистерны ППЦПТ-12-Я 96331-08 (инв. № 3211) в количестве 1 штуки

	ремонт полуприцепа-цистерны ППЦПТ-12-Я 96331-08 (инв. № 3211) в количестве 1 штуки
	Срок выполнения до 31.05.2015 с момента подписания договора 


	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	1. Произвести демонтаж цистерны с шасси;
2. Произвести визуальный контроль внутри емкости;

3. Вскрыть облицовку в зоне опор;

4. Опоры демонтировать;

5. Поврежденные участки (трещины, разрывы) заварить с предварительной разделкой и с последующей зачисткой;

6. Изготовить и смонтировать вновь опоры согласно эскиза К.Д. ППЦПТ-12Я.03.900;

7. Проверить на герметичность (наливом воды);

8. Восстановить поврежденное покрытие согласно К.Д. ППЦПТ-12Я.03.900;

9. Восстановить теплоизоляцию штапельным стекловолокном URSA;

10. Закрепить облицовку с доработкой по месту, согласно эскизу №98-15.02.000;

11. Установить цистерну на шасси, закрепить. Вторую опору закрепить согласно эскиза.

	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

	ремонт полуприцепа-цистерны ППЦПТ-12-Я 96331-08 (инв. № 3211) в количестве 1 штуки с момента подписания договора до 31.05.2015 


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	Срок выполнения работ:

До 31.05.2015 с момента заключения договора, в течение срока действия контракта, по заявкам Заказчика.
На момент заключения договора исполнитель обязан предоставить: 
- сертификат соответствия на ремонт полуприцепа-цистерны ППЦПТ-12-Я 96331-08 с приложениями к сертификату соответствия перечня услуг (работ), на которые распространяется действия сертификата.
- обученный, квалифицированный персонал, знающий особенности устройства, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта агрегатов применяемых на полуприцепах-цистернах ППЦПТ-12-Я 96331-08, знающие особенности устройства, эксплуатации технического обслуживания, диагностики и капитального ремонта полуприцепа-цистерны ППЦПТ-12-Я 96331-08, владение специалистами  теоретическими и практическими навыками при ремонте полуприцепа-цистерны ППЦПТ-12-Я 96331-08.
 - Наличие ремонтной базы в собственности или по договору аренды, (теплые гаражные боксы не менее 600 кв.м). Наружная охрана помещения и территории базы,  наличие необходимого оборудования (съемники, стенды динамометрические ключи, компрессометр; быстрота и качество выполнения работ (не более одной недели при постановке на текущий ремонт одной единицы техники и не более 60 календарных дней при постановке на капитальный ремонт одной единицы техники); обеспеченность запасными частями для выполнения данных услуг (наличие действующего договора на поставку запасных частей, опыт работы на данном рынке не менее 3 лет.).
- гарантию на произведенные работы не менее 12 месяцев или 25 000 км. пробега.

А так же обладать возможностью быстро и качественно выполнить работы; обеспеченностью запасными частями для выполнения данных услуг (наличие действующего договора на поставку запасных частей). Исполнитель, перед началом ремонта обязуется проводить предварительную дефектовку автомобиля по заявке Заказчика за свой счет, с последующим согласованием объемов работ и используемых ТМЦ с Заказчиком.
              Исполнитель несет ответственность за выполнение заказов в срок, за качество выполненных работ, сохранность и комплектность транспортных средств, принятых на ремонт в соответствии с действующим законодательством.

Предоставлять Заказчику оригиналы первичных учетных документов (акт выполненных работ, счет-фактуру) непосредственно при передаче полуприцепа-цистерны ППЦПТ-12-Я 96331-08  после ремонта. В случае выявления расхождений либо некорректного оформления документов Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня внести согласованные с Заказчиком исправления.

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	Работы должны выполняться в соответствии с требованиями следующей НТД:
- правила организации технического обслуживания и ремонта автомобилей.
- руководства по эксплуатации автомобиля.
Выполнение работ осуществляется по наряду – заказу, согласованному с заказчиком.

Исполнитель обязан приступить к оказанию услуг по ремонту полуприцепа-цистерны ППЦПТ-12-Я 96331-08 в срок не позднее 2 календарных дней с даты получения полуприцепа-цистерны ППЦПТ-12-Я 96331-08 от Заказчика
В процессе исполнения работ по ремонту Исполнитель не вправе отказаться от выполнения заказа, если выяснится, что данный ремонт невозможен силами Исполнителя.

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	Исполнитель должен гарантировать соответствие выполненных работ согласно ТУ и требованиям нормативно-технической документации (НТД) и устранить за свой счет дефекты, выявленных в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока 12 месяцев или 25 000 км. пробега с момента сдачи по акту выполненных работ.
Заказчик имеет право:

- требовать обоснования стоимости работ;

- при получении транспортного средства проверить его комплектность, полноту и качество выполненных работ внешним осмотром и опробованием работы отдельных элементов транспортного средства.

Заказчик имеет право в период действия гарантии производить техническое обслуживание автотранспортного средства собственными силами и/или использовать запасные части и расходные материалы (использование которых соответствуют ГОСТам и др. нормативными документами РФ). При этом «Исполнитель» не освобождается от выполнения обязательств в гарантийный период.
Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество оказания услуг (выполнения работ), не вмешиваясь в деятельность исполнителя. Исполнитель обязан обеспечить возможность нахождения Заказчика в производственных помещениях с учетом соблюдения технологического режима работы, правил техники безопасности, противопожарной безопасности и производственной санитарии.

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	- С Исполнителем должен быть подписан документ, регламентирующий неразглашение коммерческой тайны и иной конфиденциальной информации.

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	Исполнитель несет ответственность за исправность отремонтированного транспортного средства, за несчастные случаи и чрезвычайные ситуации, возникшие по его вине.

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	- обученный, квалифицированный персонал, знающий особенности устройства, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта агрегатов применяемых на полуприцепах-цистернах ППЦПТ-12-Я 96331-08, знающие особенности устройства, эксплуатации технического обслуживания, диагностики и капитального ремонта полуприцепа-цистерны ППЦПТ-12-Я 96331-08, владение специалистами  теоретическими и практическими навыками при ремонте полуприцепа-цистерны ППЦПТ-12-Я 96331-08.

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	- Наличие ремонтной базы в собственности или по договору аренды, (теплые гаражные боксы не менее 600 кв.м). Наружная охрана помещения и территории базы,  наличие необходимого оборудования (съемники, стенды динамометрические ключи, компрессометр; быстрота и качество выполнения работ (не более одной недели при постановке на текущий ремонт одной единицы техники и не более 60 календарных дней при постановке на капитальный ремонт одной единицы техники); обеспеченность запасными частями для выполнения данных услуг (наличие действующего договора на поставку запасных частей, опыт работы на данном рынке не менее 3 лет.).

- гарантию на произведенные работы не менее 12 месяцев или 25 000 км. пробега.


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Исполнитель гарантирует надлежащее качество результата оказанных услуг и используемых для ремонта автомобиля запасных частей (оборудования) и материалов

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	Выполнение работ осуществляется по наряду – заказу, согласованному с заказчиком.



	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	Формы согласовываются сторонами( дефектная ведомость, акт выполненных работ, счет-фактура) 


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	НТД
	Нормативно-техническая документация

	2
	ТУ
	Технические условия


РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	


Начальник автоколонны    АО «Далур»
__________________    Архипов Ю.А.
